**O.D.T.Ü.**

**FİZİK BÖLÜMÜ İVMER ALANI TADİLATI YAPIM İŞİ MEKANİK TESİSAT POZ AÇIKLAMALARI**

**1-Mekanik Tesisat Poz Açıklamaları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **YAPILACAK İŞİN CİNSİ** | **BRM** |
| TES.01 | Yağlı boya ile radyatör boyanması | m² |
| TES.02 | 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile | MT |
| TES.03 | DEMONTAJ\_160/500 mm, Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) | m² |
| TES.04 | MONTAJ\_160/500 mm, Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) | m² |
| TES.05 | DEMONTAJ\_En geniş kenarı 1249 mm'ye kadar olanlarda 0,80 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması | m² |
| TES.06 | DEMONTAJ\_Salon Tipi Split Klima | Adet |

**TES. 01 Yağlı boya ile radyatör boyanması (Ölçü:M2)**

**TES. 02 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile (Ölçü:MT)**

Konvektör ve radyatörlerin temizlendikten sonra fabrikasında bulunan astar boya üzerine istenilen renkte ısıtıcı sıcaklığına dayanıklı yağlı veya alüminyum boya ile gayet temiz bir şekilde tabanca veya fırça ile idarenin onaylayacağı tip şekilde iki kat boyanması.

**TES. 03 DEMONTAJ\_160/500 mm, Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) (Ölçü:M2)**

**TES. 04 MONTAJ\_160/500 mm, Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) (Ölçü:M2)**

Mevcut Radyatörlerin demontajları yapılıp boyandıktan sonra yerlerine montajlarını yapılması ve çalışır halde teslimi.

**TES. 05 DEMONTAJ\_En geniş kenarı 1249 mm'ye kadar olanlarda 0,80 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması (Ölçü:M2)**

Mevcut Hava Kanallarının demontajları yapılması, duvar geçişlerinde oluşacak açıklıkların İdarenin istediği malzeme ile kapatılması. Demontaj yapılan hava kanallarını İdarenin göstereceği yere teslim edilmesi.

**TES. 06 DEMONTAJ\_Salon Tipi Split Klima (Ölçü:ADET)**

Mevcut Salon tipi klima ve dış ünitelerin demontajlarının yapılıp İdarenin söyleyeceği yere teslimi.